|  |  |
| --- | --- |
| Ponudnik: |  |

Kontaktna oseba: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREDRAČUN št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | | **Predmet** | **EM** | **Količina** | **Cena v €**  **(brez DDV)** | **DDV**  **(%)** | **Cena skupaj v € (brez DDV)** | | | |
| 1. | | **Zobozdravstveni aparat s petimi biči** | kos | 1 |  |  |  | | | |
| Skupaj brez DDV: | | | | | | |  | | € | |
| Popust: | | | | | | | % |  | € | |
| Skupaj brez DDV s popustom: | | | | | | |  | | € | |
| DDV: | | | | | | |  | | € | |
| Skupaj z DDV: | | | | | | |  | | € | |

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:

- popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Rok dobave: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Tehnične lastnosti za ZOBOZDRAVSTVENI APARAT S PETIMI BIČI:**

* Stol za pacienta z biči zgoraj na poteg, ki se samodejno balansirajo, da uporabniku ne vleče biča nazaj
* Fiksen
* Naslon širok, multifunkcijski naslon za glavo
* Standardno oblazinjenje
* Barva oblazinjenja – po dogovoru
* Naslon roke – levi
* Stol za zobozdravnika
* Endo paket, ki vključuje funkcijo za endodontsko zdravljenje, apexlocator ter kolenčnik s prenosom 6:1

Stomatološki element:

* Barvni zaslon na dotik z nastavitvami za vsak bič posebej
* Biči zgoraj – 5x
* Multifunkcijska nožna stopalka, ter dodatno nožno stikalo, montirano na stolu, ki služi za pomik stola v vseh štirih smereh
* Pozicija 1: Sprayvit LED z ohišjem, ki ga je možno avtoklavirati
* Pozicija 2: Mikromotor SL ISO LED
* Pozicija 3: Mikromotor SL ISO LED
* Pozicija 4: Bič za turbino z optičnimi vlakni za osvetlitev
* Pozicija 5: Čistilec zobnega kamna LED
* Pladenj – veliki
* zaščitno silikonsko pokrivalo za ročaj
* zaščitna silikonska folija na asistentkinem elementu
* Dodatno: - torque control kit - integriran nadzor navora

- apexlocator funkcija

- CA endo kolenčnik 6:1

Asistentkin element:

* Daljši element – nosilec sesalnih cevi
* Komandne funkcije -comfort enota- s kontrolami za premik stola, izpiranje umivalnika, ...
* Pozicija 1: Sprayvit
* Pozicija 2: Mala sesalka
* Pozicija 3: Velika kirurška sesalka

Vodni blok:

* Standardni umivalnik – premični
* Amalgam separator, ki ustreza predpisanim standardom
* Grelec vode
* Vgrajen sistem za spiranje in kemično dezinfekcijo sesalnih cevi
* Vgrajen sistem notranje dezinfekcije (permanentna dezinfekcija vode in možnost samodejne dezinfekcije)
* Avtomatsko polnjenje kozarčkov in izpiranje fontane

Reflektor:

* Reflektor LED, širše polje
* Dentalni monitor (istega proizvajalca kot aparat), velikost 22˝, primeren za dezinfekcijo, montiran na drogu za reflektor

Dodatni pogoji:

* Katalog in tehnične lastnosti v slovenščini
* Edukacija za pravilno delovanje stroja
* Odkup starega zobozdravstvenega aparata